**Be-Line® toiletrolhouder muurmodel**

Closetrolhouder

Antraciet grijs geëpoxeerd aluminium

Referentie: **511966C**

 Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® toiletrolhouder muurmodel.

Closetrolhouder muurmodel.

Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is.

Closetrolhouder met verborgen bevestigingen.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

30 jaar garantie.