**Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet**

Structuur in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium

Zwart polyurethaan

Referentie: **511928C**

Beschrijving voor bestektekst

Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet, voor personen met beperkte mobiliteit.

Structuur in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium.

Soepele rugsteun voor toilet in polyurethaan.

Afmetingen: 150 x 513 x 173 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.