**PMR XS wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Met kraangat Ø 35 rechts

Referentie: **123400**

 Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van het handwasbakje: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 rechts.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE. markering Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,9 kg.

30 jaar garantie.