**SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel**

Op batterijen, thermostatisch, verstuiver met regenstraal, set 2/2

Verborgen aansluiting, geanodiseerd aluminium

Referentie: **714916**

Beschrijving voor bestektekst

SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch thermostatisch douchepaneel, set 2/2 - ingebouwde watertoevoer:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfort verstuiver met regenstraal.

Vandaalbestendige vaste douchekop met automatische debietregeling.

Filters en terugslagkleppen toegankelijk.

Geïntegreerde stopkranen.

Aansluitingen M1/2" (compact aansluitstuk, set 1/2).

Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische douche mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.

Temperatuur vooraf in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Te bestellen met aansluitstuk, referentie 714612.