**SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel**

Op netspanning, thermostatisch, regenstraal

Bovenaansluiting, geanodiseerd aluminium

Referentie: **714900DP**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronisch thermostatisch douchepaneel - bovenaansluiting:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking

door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vaste douchekop met regenstraal.

Filters en terugslagkleppen toegankelijk.

Geïntegreerde stopkranen.

Bovenaansluiting M1/2".

Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische douche mengkraan direct geïntegreerd in de kop

van het douchepaneel.

Temperatuur vooraf in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.