**SPORTING 2 douchepaneel**

Zelfsluitend

Boven /achter aansluiting, geanodiseerd aluminium

Referentie: **714700**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel:

Paneel in geanodiseerd aluminium en gesatineerd chroom.

Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Soepele bediening.

Automatische mechanische leegloop bij elk gebruik.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfortabele regenstraal.

Vandaalbestendige vaste douchekop met automatische debietregeling.

Filter en terugslagklep toegankelijk.

Geïntegreerde stopkraan.

Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.