**Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min**

Draaibare uitloop H.685 L.300

Op verhoogde zuil

Referentie: **5652**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngats mengkraan op blad met verhoogde zuil, voor installatie op fornuis.

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 H.685 mm L.300 mm, met hygiënische straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 45.

Debiet 60 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Bediening d.m.v. staafgreep

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen.

Verstevigde bevestiging.

30 jaar garantie.