**SD drinkfontein wandmodel**

Met kraantje voor mondspoeling en zwanenhalsuitloop kraan

Referentie: **180820**

Beschrijving voor bestektekst

Drinkfontein te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd,

onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8".

Geleverd met een kraan met zwanenhalsuitloop voor het vullen van

water- en veldflessen: lichaam in verchroomd messing en uitloop in rvs, onmiddellijke sluiting met regelbaar debiet, aansluiting M3/8".

Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef:

gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Hevel 1"1/4.

Bevestigingen meegeleverd.

Gewicht: 3 kg.

30 jaar garantie.