**UNITO opbouw wastafel**

RVS 304 mat gepolijst - Opbouwmodel

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **121810**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te plaatsen op blad, 395 x 405 mm.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,6 kg.

30 jaar garantie.