**BLACK BINOPTIC elektronische kraan**

Op batterijen, H. 90 mm

Uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **478035**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan in mat zwart op blad:

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling

(ingesteld op ~60 seconden elke 24 uur na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd messing.

Uitvoering in mat zwart chroom.

PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud (beperkt bacteriegroei).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.