**TEMPOSTOP doucheset**

Zelfsluitend

Door-de-muur bevestiging 200 mm, ROUND douchekop

Referentie: **749110**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor installatie door de muur:

TEMPOSTOP zelfsluitende kraan M1/2" voor voeding met gemengd water.

Voor wand ≤ 200 mm.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Vlakke drukknop met veilige vormgeving.

Verborgen bevestiging en blokkeringspen.

Inkortbare draadstangen.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 749159]