**TEMPOSTOP doucheset**

Zelfsluitend, antiblokkeersysteem (AB)

Door-de-muur bevestiging 200 mm, ROUND douchekop

Referentie: **747110**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor installatie door de muur:

Zelfsluitende TEMPOSTOP kraan M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Voor wand ≤ 200 mm.

Zelfsluiting na ~15 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige ROUND douchekop,

met automatische debietregeling.

Verzonken drukknop in verchroomd metaal.

Verborgen bevestiging en anti-rotatiepen.

Inkortbare draadstangen.

Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 747214]