**TEMPOMATIC 4 elektronische kraan**

Met geïntegreerde batterijen

Muurmodel L.130, Elektronische module geïntegreerd

Referentie: **443436**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan muurmodel:

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs L.130 mm.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Stopkraan.

Te bevestigen op de muur.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.