**TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitende toiletkraan, directe spoeling

Door-de-muur bevestiging 200 m

Referentie: **761110**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte:

Voor wand ≤ 200 mm.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Ingebouwde stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in verchroomd metaal.

Aansluiting in lijn M3/4".

Toevoerdichting Ø 32/55.

Inkortbare draadstang.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 761200]