**TEMPOCHASSE toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitend

Door-de-muur bevestiging 200 mm

Referentie: **760110**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan met directe toiletspoeling in technische ruimte:

Voor wand ≤ 200 mm.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Rechte stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in metaal verchroomd.

Schokbestendig mechanisme.

Aansluiting in lijn F1".

Toevoerdichting Ø 32/55.

Inkortbare draadstang.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 760150]