**TEMPOCHASSE toiletset met directe spoeling**

Zelfsluitend

Door-de-muurbevestiging 200 mm met PVC buis

Referentie: **760210**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set voor toiletspoeling in technische ruimte:

Voor wand ≤ 200 mm.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Rechte stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in metaal verchroomd.

Schokbestendig mechanisme.

Aansluiting in lijn F1".

Toevoerdichting Ø 32/55.

Inkortbare draadstang.

Met gebogen PVC spoelpijp Ø 32 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 760700]