**SPEEDJET 2 ultrasnelle handendroger met HEPA filter, wit**

Met dubbele luchtstraal

Antibacterieel wit

Referentie: **510624W**

 Beschrijving voor bestektekst

SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal in wit.

Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

Comfort: warme lucht.

Antibacterieel ABS voor een maximale hygiëne.

Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. HEPA filter: 99,99% van de bacteriën in de lucht wordt opgevangen.

Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie.

Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 30 seconden.

Afmetingen: 180 x 320 x 540 mm.

Gewicht: 6,83 kg.

Energiebesparing: de verwarmingsweerstand stopt automatisch vanaf een temperatuur > 25°C.

Beperkt energieverbruik: vermogen 1.050 W in modus zonder verwarming, 1.550 W in verwarmingsmodus.

230 V~ / 50 Hz.

Luchtverplaatsing: 61 l/seconde. Luchtsnelheid: 540 km/h.

Geluidsniveau: 66 dBA.

Klasse II, IP21.

CE.

3 jaar garantie.