**Hygiënisch handwasbakje met hoge spatwand**

RVS 304 mat gepolijst

Zonder kraangat

Referentie: **188000**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel voor ziekenhuis, muurmodel met spatwand van 450 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en medische kantoren.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm.

Zonder kraangat.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging.

Diepe kom om het risico op spatten te beperken en om de handen comfortabel te wassen.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop.

30 jaar garantie.