**TEMPOMATIC 5 elektronische wastafelkraan**

Netspanning - stopcontact

Referentie: **449101**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan op blad:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V met stopcontact.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd metaal.

PEX flexibel F3/8" met filter.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.