**TEMPOSTOP zelflsuitende kraan**

2 bedieningen

Installatie met technische ruimte

Referentie: **741945**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor installatie door de muur met technische ruimte:

Zelfsluiting na ~7 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd.

 2 inkortbare vandaalbestendige TC bedieningen.

Vaste, vandaalbestendige TC uitloop.

Met anti-rotatiepen en contramoer.

Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Voor wand ≤ 147 mm.

30 jaar garantie.