**Koperen aansluitpijpen**

M10x1 L.363 mm

2 stuks

Referentie: **811612.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Koperen aansluitpijpen Ø M10X1 L.363 voor voeding van kranen.

Wordt geplaatst in plaats van PEX flexibels.

Beter rendement bij thermische spoelingen.

Geleverd per 2 stuks

Professioneel advies : voorzie terugslagkleppen op de koperen buizen indien de vervangen flexibels uitgerust waren met terugslagkleppen (vraag ons advies).