**AZA schaamschot**

RVS 304 mat gepolijst - H. 600 mm

Referentie: **100620**

 Beschrijving voor bestektekst

Hangend schaamschot voor urinoirs.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 3 mm.

Glad oppervlak en afgeronde kanten.

Geleverd met bevestigingen en TORX anti-diefstal schroeven.

Gewicht: 4 kg.

30 jaar garantie.