**AZA schaamschot**

RVS 304 mat gepolijst - H. 600 mm

Referentie: **100620**

Beschrijving voor bestektekst

Hangend schaamschot voor urinoirs.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 3 mm.

Glad oppervlak en afgeronde kanten.

Bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX meegeleverd.

Gewicht: 4 kg.

30 jaar garantie.