**WC LAVANDO handwasbakje**

RVS 304 mat gepolijst

Met kraangat Ø 35 rechts

Referentie: **121370**

 Beschrijving voor bestektekst

WC handwasbakje, 450 x 300 mm.

Design handwasbakje.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 rechts.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,2 kg.

30 jaar garantie.