**TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan**

Soepele bediening, set 2/2

Eéngreepsmengkraan, Inbouw met L.110

Referentie: **794200**

 Beschrijving voor bestektekst

TEMPOMIX 3 zelfsluitende ééngreepsmengkraan inbouw, set 2/2:

Vandaalbestendige afdekplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzer (instelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Uitloop L.110 met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacterievorming).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos 794BOX3.