**BINOPTIC elektronische wastafelkraan**

Op netspanning, set 2/2

Inbouw, glanzend rvs, met uitloop L.190

Referentie: **370110**

 Beschrijving voor bestektekst

BINOPTIC 2 elektronische inbouw wastafelkraan, set 2/2:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacterievorming).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos 370SBOX.