**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMIX 3 douche**

Zelfsluitend, set 1/2

Inbouw, waterdicht

Referentie: **794BOX1**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMIX 3 douche, set 1/2:

Kraag met dichtingsring.

Hydraulische aansluiting langs de buitenkant

en onderhoud langs de voorkant.

Toevoer langs boven.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm

(rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

Stopkranen en debietregeling, filters, terugslagkleppen en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan F1/2".

Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 794218 of 794219.