**SECURITHERM zelfsluitende douchemengkraan**

Thermostatisch zelfsluitend, set 2/2

Inbouw

Referentie: **792218**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatische zelfsluitende douchemengkraan voor inbouw:

Vandaalbestendige afdekplaat in mat gepolijst rvs 195 x 220 mm.

Waterdichte inbouwdoos.

Regelbare inbouwdiepte tussen 16 en 30 mm.

Thermostatische SECURITHERM mengkraan 3/4".

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Regelbare temperatuur van 32 tot 40°C, vooringesteld op 38°C.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verborgen bevestigingen, stopkranen M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in Bayblend® verchroomd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de inbouwdoos ref. 792BOX.