**TEMPOMIX douchemengkraan**

Zelfsluitend ééngreepsbediening, set 2/2

Waterdichte inbouw, greep in verchroomd metaal.

Referentie: **790218**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ingebouwde doucheset, set 2/2 :

Vandaalbestendige bedieningsplaat in glanzend gepolijst rvs 160 x 220 mm.

TEMPOMIX 3/4" ééngreepsdouchemengkraan.

Strakke vormgeving.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~ 30 seconden, soepele bediening.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Verborgen bevestigingen, stopkranen M1/2".

Greep in verchroomd metaal.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de inbouwdoos referentie 790BOX.