**BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel**

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep

Op netspanning, mat zwart RVS 304, door de muur

Referentie: **512111BK**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep.

Vandaalbestendig model voor montage in technische ruimte (TC) tot 110 mm.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in mat zwart RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel of in een technische ruimte.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totale lengte van de uitloop: 115 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

Automatische zeepdispenser met 30 jaar garantie.

CE.