**BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel**

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep

Op netspanning, mat zwart RVS 304, slang 1,2 m

Referentie: **512151BK**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in mat zwart RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totlale lengte van de uitloop: 115 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand.

Elektronische zeepverdeler met 30 jaar garantie.

CE.