**RAINY douchekop**

Douchekop met regenstraal voor paneel

Voor paneel van max. 15 mm, Kalkwerend

Referentie: **708010**

 Beschrijving voor bestektekst

Vaste douchekop.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Geschikt voor hogere debieten: verwijder de debietregelaar.

Verstuiver met kalkwerend systeem en veilige vormgeving.

Zachte en omhullende regenstraal.

Verchroomd metaal.

Vereenvoudigde installatie: installeer de koppeling in de muur en klik de douchekop erop vast.

Toevoer M1/2".

Douchekop voor paneel van max. 15 mm dik.

30 jaar garantie.