**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir**

Voorwandsysteem in staal voor urinoir Ø35

Voor opbouw

Referentie: **543000**

Beschrijving voor bestektekst

Voorwandsysteem voor urinoir Ø35, set 1/2 :

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.

Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.

Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.

Afvoermof met dichtingsring Ø 50 en spoelpijp met dichtingsring Ø 35.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm.

Geleverd met inbouwdoos.

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (transformator op afstand en snoer van 5 m meegeleverd).

Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingsstukken.

30 jaar garantie.

Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010 ou 430030.