**BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan**

Hoge sequentiële ééngatsmengkraan H.200 L.200

Mechanische mengkraan met draaibare uitloop, BEL

Referentie: **2664T5BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Hoge mechanische wastafelmengkraan voor bladmontage.

Sequentiële mechanische mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.

Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.200 mm L.200 mm.

Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200 mm.

Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8".

Met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische sequentiële mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.