**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC**

Op netspanning, Set 1/2

Inbouw, moduleerbaar, waterdicht

Referentie: **464SBOX**

 Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 :

Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet.

Geschikt voor elektronische WC kranen.

Geschikt voor stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Kraag met dichtingsring.

Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.