**TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC**

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netspanning - Afvoer Ø90

Voor opbouw, voor wand van 10 tot 120 mm

Referentie: **564000BE**

Beschrijving voor bestektekst

Voorwandsysteem met muurbevestiging l.350 voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Bevestiging op draagmuur.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect, voor WC.

- Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

- Stopkraan met debiet regeling.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.