**TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC**

Voor elektronische kranen met batterijen of zelfsluitend - Afvoer Ø90

Voor opbouw, voor wand van 10 tot 120 mm

Referentie: **564060BE**

 Beschrijving voor bestektekst

Voorwandsysteem met muurbevestiging voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Bevestiging op draagmuur.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor elektronische kranen met dubbele bediening voor WC.

- Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

- Stopkraan met debiet regeling.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.