**TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet**

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kraan - Afvoer Ø 90

Zelfdragend, voor wand van 30 tot 60 mm

Referentie: **578405BE**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Bevestiging op dragende vloer.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).

- Voor half-dikke volle muren van 30 tot 60 mm.

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuis ABS met afvoermoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletspoeling:

- Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

- Ingebouwde luchtsnuiver.

- Stopkraan met debiet regeling.

- Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.

- Aansluiting in lijn M3/4".

- Bestand tegen regenwater.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Bestellen in combinatie met de bedieningsplaten referenties 578222 of 578212.