**TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor toilet**

Zelfsluitende kraan met soepele bediening, AB, in te bouwen

Plaat met enkele bediening 6l - Verchroomd metaal

Referentie: **763041**

Beschrijving voor bestektekst

Bedieningsplaat en TEMPOFLUX 3 zelfsluitende inbouwkraan, set 2/2:

Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

Afdekplaat in verchroomd metaal 170 x 170 mm.

Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat met verborgen bevestigingen.

TEMPOFLUX 3 kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater.

Soepele bediening.

Anti-blokkeersysteem AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Enkele bediening 6l. Rond design.

Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Bestellen in combinatie met een voorwandsysteem (ref. 564065BE of 564060BE), of met de inbouwdoos ref. 763BOX.