**Eéngatsmengkraan op blad**

Mechanische mengkraan met zelfdragende slang

Referentie: **2526T2**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad met zelfdragende slang H.535 mm maximum.

Mechanische mengkraan met soepele draaibare uitloop met gladde binnenkant.

Optimale buiging van de uitloop voor gemakkelijke toegang tot de hendel: 379 mm.

Keramisch binnenwerk Ø 35.

Debiet 9 l/min bij 3 bar.

Bediening d.m.v. staafgreep.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Mengkraan met 30 jaar garantie.