**TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad**

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimzeep

Op netspanning, RVS 304, aansluitslang 1,2 m

Referentie: **512131P**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler op blad.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler: met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Lengte van de uitloop: 111 mm.

Geleverd met een aansluitslang van 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

30 jaar garantie

CE.