**AZA schaamschot**

RVS 304 mat zwart - H. 600 mm

Referentie: **100620BK**

Beschrijving voor bestektekst

Hangend schaamschot voor urinoirs.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 3 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Afgeronde kanten.

Bevestigingen en TORX anti-diefstalschroeven meegeleverd.

Gewicht: 4 kg.

30 jaar garantie.