**FINO design urinoir**

RVS 304 mat zwart - Watertoevoer langs achter

Referentie: **135710BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,

beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Toevoer langs achter (inbouw).

Ingebouwde of zichtbare afvoer.

Verborgen sifon.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij

de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met sifon 1"1/2. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter.

Gewicht: 3,5 kg.

30 jaar garantie.