**MONOBLOCO S21 toilet met reservoir**

RVS 304 mat zwart

Referentie: **110390BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand toilet met reservoir en dubbele bediening 3/6 liter.

Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,5 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Geperst closet, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

Met spoelrand. Toevoer ingebouwd aan de onderkant of zichtbaar zijwaarts (links/rechts).

Ingebouwde horizontale of verticale afvoer. Geleverd met PVC pijp.

Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Afdekdopjes in mat zwart rvs worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.

Snelle plaatsing: 2 inspectieluiken met TORX antidiefstal schroeven.

CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.

Gewicht: 21 kg.

30 jaar garantie.