**Hygiënische kraanuitgang M16,5/100**

1 stuk

Referentie: **922660**

 Beschrijving voor bestektekst

BIOSAFE hygiënische kraanuitgang M16,5/100 voor series 2920 en 2664/2665.

Zonder rooster of wand in contact met water.

Debiet 5 l/min.

Geen stagnatie van water mogelijk in de interne delen,

waardoor bacteriegroei beperkt wordt.

Geheel in Hostaform®, kalkwerend materiaal.

Geleverd per stuk.

Deze BIOSAFE uitgang kan enkel geplaatst worden op kranen met een beperkt debiet om een mooie straal zonder spatten te garanderen