**UNITO opbouw waskom**

RVS 304 mat zwart - Te plaatsen op blad

Referentie: **120810BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Waskom te plaatsen op blad, 395 x 350.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd zonder afvoerplug. Mogelijkheid om een zwarte afvoerplug (6110BK) of een verchroomde advoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,3 kg.

30 jaar garantie.