**BIOFIL vandaalbestendige snelkoppeling M24/125**

Voor muurkaan voor douche of douchepaneel

Referentie: **821125**

 Beschrijving voor bestektekst

Snelkoppeling M24/125 voor muurkaan voor douche of douchepaneel.

Snelle en eenvoudige installatie van de filter op een muurkraan voor douche of een DELABIE douchepaneel (SPORTING, SECURITHERM...).

Vandaalbestendig model: beveiligde aansluiting om vandalisme en ongeoorloofde verwijdering van de eindfilter te voorkomen.

30 jaar garantie.