**Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan**

Securitouch thermostatische mengkraan zonder terugslagklep

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **H9768SHYG**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM doucheset met automatische leegloop en thermostatische tweegreepsmengkraan:

• Douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk:

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Zonder terugslagklep (minder bacteriegroei).

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: tot 43°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met ergonomische grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met 2 S-koppelingen M1/2" M3/4"

• Handdouche (ref. 813) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

• Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Thermostatische mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.