**Keramisch binnenwerk Ø35**

Binnenwerk met basis

Referentie: **NSB262**

Beschrijving voor bestektekst

Keramisch binnenwerk Ø35 met basis en centreerring.

Binnenwerk ingesteld op 5 l/m.

Voor modellen 2620/2621.