**Keramisch binnenwerk Ø40 met drukcompensatie**

Binnenwerk met basis

Zonder debietbegrenzer

Referentie: **N252**

 Beschrijving voor bestektekst

Keramisch binnenwerk Ø40 met drukcompensatie en basis.

Voor wastafelmengkranen op blad:

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP (modellen verkocht tot 12/2022)

- 2820LEP, 2820TEP (modellen verkocht tot 05/2023)

- 2821TEP, 2821LEP

- 2565TxEP (modellen verkocht tot 03/2020)

Voor wastafelmengkranen muurmodel:

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Voor douchemengkranen:

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS